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	فرم سفارش دهی تصاویر ماهوارهای 
	تاریخ: 
شماره: 
پیوست:  دارد.

	نام سازمان/شخص: 
	نوع سازمان (دولتی، غیر دولتی):  

	شماره تماس:   
	شماره شناسه ملی سازمان/ کد ملی شخص:  

	آدرس: 

	تعیین پارامترهای تصویر

	در صورت داشتن فایل محدوده با فرمت (shp یا  Kml)، به پیوست ضمیمه شود در غیر اینصورت مختصات مرکز مورد نظر وارد گردد.
	

	نوع تصویر
	     آرشیو
	  اخذ جدید

	نوع آرشیو (در صورت آرشیوی بودن)
	     زیر90 روز
	        زیر60 روز    

	تاریخ تصویر برداری
	    میلادی
	 شمسی

	بازه زمانی تصویر برداری
	1 / 1 /1401
	30 /8 / 1402

	تعداد تصویربرداری
	 دوره ای/  موردی  

	تصویر استریو
	 بله  
	    خیر  

	حداکثر درصد ابرناکی ( %)
	

	حداکثر انحراف از نادیر (درجه) (بین 0 تا 40)
	

	درجه اولویت تصویربرداری
	   عادی
	   ضروری
	   ویژه
	  پژوهشی

	نوع استفاده (نقشه(
	 نقشه برداری
 برنامه ریزی شهری
 کشاورزی
 محیط زیست
 جنگل و مرتع
 مدیریت منابع آبی
 سایر (توضیح سایر)

	توضیحات اضافی در خصوص مکان و مشخصات تصویر مورد نظر
	





راهنمای مشتری:
· پارامترهای اجباری موجود در فرم سفارش گذاری تکمیل گردد.
· تاریخ تصویربرداری به صورت یک بازه زمانی (از تاریخ-تا تاریخ) تعیین گردد. اگر تاریخ مورد نظر یک روز خاص است تاریخ ابتدا و انتها یکی باشد. 
· تعداد تصویر/تصویربرداری تعیین گردد اگر فقط یک بار باشد به معنای موردی بودن آن می باشد و اگر بیش از یک بار باشد به معنای دوره ای/سری زمانی بودن تصویربرداری می باشد.
· حداکثر مقدار مجاز درجه انحراف از نادیر تعیین گردد.
· حداکثر مقدار مجاز درصد ابرناکی تصویر مشخص گردد.
· مشخص گردد که تصویربرداری به صورت مونو باشد یا استریو.
· فرمت بارگذاری محدوده مورد نظر تصویربرداری kml  یا Shp باشد.
· نام محدوده بارگذاری شده انگلیسی باشد.
· مساحت محدوده انتخابی باید از بازه حداقل ( km2100) باشد.
· طول هر ظلع چند ظلعی حداقل 5 کیلومتر باشد.
· درجه اولویت سفارش توسط مشتری ایجاد شود. اولویت‌ها شامل 3 سطح سفارش عادی، ضروری و ویژه می باشد. هرچه درجه اولویت بالاتر باشد امکان تصویربرداری زودتر می باشد و به طبع آن هزینه تصویر هم بیشتر می باشد. اگر درجه اولویت مشخص نگردد به صورت پیش فرض سفارش عادی محسوب می شود.
· اگر درجه اولویت سفارش "پژوهشی" باشد بارگذاری پروپوزال یا نامه الزامی می باشد. در انتها دانشجو باید یک نسخه از پایان نامه را تحویل دهد.
نکات قابل توجه:
· اگر بازه زمانی تعیین شده تاریخ گذشته ای نسبت به لحظه ثبت سفارش باشد به معنای آرشیو بودن آن می باشد اگر برای آینده آن، به معنای سفارش تصویر برداری خواهد بود.
· در بخش "توضیحات اضافی" شرح مختصری از محدوده و پارامترهای آن، هدف و کاربرد سفارش به منظور تسریع و افزایش دقت در انجام فرایند سفارش گذاری داده شود.
· زمان تقریبی تصویربرداری از محدوده مورد نظر به وقت محلی حدود ساعت 10 تا 11 صبح می باشد. 
· سطح پردازش تصویر تحویلی 1B می باشد.
· پارامترهای "درجه اولویت تصویربرداری" و "درصد ابرناکی" بر هزینه تصویربرداری تاثیرگذار خواهد بود.
· اگر در فرم سفارش گذاری پارامتر "تصویر استریو" گزینهی"خیر" باشد، تصویربرداری به صورت "مونو" انجام می شود.
·  فرمت تصویر تحویلی tiff و با ترکیب رنگی چهار باند می باشد.
· اگر سفارش مشتری طبق مقررات محدودیتی داشت به ایشان اطلاع داده می شود و پیشنهاد از سوی کارشناس فنی اطلاع رسانی خواهد شد.
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